### 投标偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离情况 |
| 1 | 割灌机 | 输出功率≥1.4kw |  |  |
| 最大输出功率转速≥8000 rpm |  |  |
| 燃油容积≥0.7 L |  |  |
| 燃油消耗率≤500g/kWh |  |  |
| 建议最大转速≥9000rpm |  |  |
| 2 | 割草机 | 汽油机标定功率≥2.0kw |  |  |
| 最大扭矩≥7.0N·m |  |  |
| 割草宽度（mm)≥500 |  |  |
| 割草高度最低不高于20mm最高不低于70mm |  |  |
| 刀具额定空载最高转速（r/min）≥ 3000 |  |  |
| 刀片制动时间≤3s |  |  |
| 集草袋容积≥65L |  |  |
| 3 | 高枝油锯 | 汽缸排量≥25cm3 |  |  |
| 输出功率≥1.0 kw |  |  |
| 燃油容积≥0.4L |  |  |
| 燃油消耗率≤400 g/kWh |  |  |
| 4 | 油锯 | 排量≥40cm3 |  |  |
| 输出功率≥2kw |  |  |
| 最大输出功率转速≥8000rpm |  |  |
| 燃油容积≥0.4L |  |  |
| 燃油消耗率≤500g/kWh |  |  |
| 链条最大速度≥20m/s |  |  |
| 配18寸导板和锯链 |  |  |
| 5 | 绿篱机 | 气缸排量≥20cm3 |  |  |
| 功率≥0.5kW |  |  |
| 最大引擎输出≥7500rpm |  |  |
| 建议最大转速≥9000rpm |  |  |
| 燃油箱容积≥0.4L |  |  |
| 刀片长度600mm |  |  |
| 刀片齿距30mm |  |  |
| 切割速度≥4000cut/min |  |  |
| 刀片类型：双刃 |  |  |
| 6 | 宽带绿篱机 | 排量≥25cm3 |  |  |
| 输出功率≥1kw |  |  |
| 最大输出功率转速≥8000 rpm |  |  |
| 燃油容积≥0.4 L |  |  |
| 燃油消耗率≤700 g/kWh |  |  |
| 切割速度≥4000cut/min |  |  |
| 建议最大转速≥9500rpm |  |  |
| 刀片长度≥50cm |  |  |
| 管长≥200mm |  |  |
| 管径≥20mm |  |  |
| 7 | 荒草机 | 双轴，轮式 |  |  |
| 发动机输出传动方式：皮带传动 |  |  |
| 标定功率≥4KW |  |  |
| 标定转速≥3500 r/min |  |  |
| 最大锄草装置工作宽带≥400mm |  |  |
| 8 | 电动绿篱机 | 电压40V 14ah电池 |  |  |
| 续航时间≥6h |  |  |
| 背包电池 一电一充 |  |  |
| 刀片长度≥50cm |  |  |
| 功率≥600W |  |  |
| 整机重量≤5kg |  |  |
| 9 | 免费保修期 | 免费保修期≥1年 |  |  |

报价表

衡水市园林中心：

我们决定参加 （项目名称）比选的投标，投标报价费率: %。根据此投标报价费率、单价和实际供货数量所计算出来的价格包含该项目货物、运输费、装卸货费、技术服务费、税金等一切费用，根据甲方实际需要进行供货，按甲方要求的时间运送到指定地点。

投标人：（单位名称）（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

联系电话：